生物显微镜技术参数

1.一体化机身，防震机座，稳定结构，可作明场观察,可扩展荧光、暗场、相差、偏光、DIC等观察。

2.光学系统：采用无限远校正光学系统,齐焦距离≤45mm。

3.物镜转盘: ≥6孔。

4.照明装置： LED光源

5.调焦：三档调焦系统。    
★6.人体工程学调焦旋钮，高度可调，能适应人的手的大小 ，适合使用人员长时间使用，实现无疲劳操作          
7.调焦与X-Y调节全对称，双面刻度       
8.调焦钮加重以便稳定微调，调焦内部全封闭

9.载物台:超硬纳米陶瓷载物台，用户可自己将操作杆左右手可随时更换，台面浅米色，提高背景反差，使用者容易找到样品位置

10.观察镜筒：宽视野双目观察筒

11.聚光镜：与物镜放大倍数相匹配的孔镜光栏彩色标记,科勒照明。

12.目镜：宽视野目镜，视野数≥22mm

★13.物镜：高级平场消色差物镜

1）5X高级平场消色差物镜：NA≥0.12,WD≥13.7mm

2）10X高级平场消色差物镜：NA≥0.25，WD≥11mm

3）20X高级平场消色差物镜：NA≥0.40，WD≥0.39mm

4）40X高级平场消色差物镜：NA≥0.65，WD≥0.36mm

14质保期不少于三年