原位杂交仪技术参数

\*1.原装进口

2.一次处理12张载玻片

3.配置三种操作模式：变性/杂交，杂交和固定温度

\*4.温度保持高度均一性，温控精度±1℃

5.无需全部插入载玻片也能保持温度均一性

6.两分钟内快速升温37-95℃

7.五分钟内快速冷却至37℃

8.≥40个自定义编辑程序，数字键盘操作

9.配备Naturegene保湿纸条

10.质保期不少于三年