中耳内耳镜手术器械包

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 材质 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 中耳息肉钳 | 医用不锈钢，符合合YY/T 0294.1-2016标准的要求，硬度达到48HRC-52HRC  68-1608 | 杯口0°1.5mm | 1 |  |
| 杯口45°1.5mm | 1 |  |
| 精细卵圆口0°0.8x1.3 | 1 |  |
| 精细卵圆口45°0.8x1.3 | 1 |  |
| 耳钳 | 麦粒头0°4.0mm | 1 |  |
| 麦粒头45°4.0mm | 1 |  |
| 镫骨安装钳 | 5.0mm | 1 |  |
| 槌骨剪 | 2.3mm上开口 | 1 |  |
| 镫骨弓剪 | 右开口 | 1 |  |
| 左开口 | 1 |  |
| 耳息肉剪 | 4.0mm直 | 1 |  |
| 右弯 | 1 |  |
| 左弯 | 1 |  |
| 耳用刀 | 三角形3.0mm 45° | 1 |  |
| 镰状小号5.0mm | 1 |  |
| 弧形二菱(开圆窗用) | 1 |  |
| 耳刮匙 | 卵圆口微弯2.2x1.8mm 45° | 1 |  |
| 卵圆口微弯1.8x1.5mm 45° | 1 |  |
| 卵圆口微弯1.5x1.2mm | 1 |  |
| 剥离器 | 2mm | 1 |  |
| 1.5mm | 1 |  |
| 左弯45° | 1 |  |
| 右弯45° | 1 |  |
| 1.8mm(带吸引) | 1 |  |
| 耳用镊 | 无损伤1.0mm | 1 |  |
| 鼠牙齿1.5mm | 1 |  |
| 15.5·cm（植入电极） | 1 |  |
| 耳剪 | 弯10.5cm | 1 |  |
| 显微耳钩 | 1.0mm 90° | 1 |  |
| 0.8mm 45° | 1 |  |
| 耳用探针 | 0.5mm 0° | 1 |  |
| 25° | 1 |  |
| 显微耳针 | 16cm尖头 | 1 |  |
| 显微耳针 | 弧形尖头(开圆窗用) | 1 |  |
| 耳用叉 | 0.8mmx16cm(植入电极) | 1 |  |
| 皮肤拉钩 | 不带吸引 | 1 |  |
| 带吸引 | 1 |  |
| 骨凿 | 枪型2.0mm | 1 |  |
| 枪型 3.0mm | 1 |  |