SSY-E-300L水机耗材清单参数

一、采购量

耗材名称 规格 使用量

离子捕捉剂 5L /袋 20袋

聚醚砜滤芯 0.2μm\*10 2支

PP滤芯 10μm\*20 4支

二、以上品种适用于水思源SSY-E-300L纯水机，具体参数要求如下：

（一）离子捕捉剂：

1.吸附水中的阳离子和阴离子

2.适用于反渗透之后

3.用途：对水提纯，降低水电导率

4.功能：吸附水中的阳离子和阴离子

5.主要材质：PP外壳+超纯水抛光树脂

（二）聚醚砜滤芯

1.过滤水中微粒和微生物

2.适用于水处理末端

3.用途：对水提纯，降低水中颗粒物，微生物

4.功能：过滤水中微粒和微生物

5.主要材质：聚丙烯+聚醚砜

（三）PP滤芯

1.过滤水中大于5微米的颗粒物

2.适用于水处理初步

3.用途：对自来水进行初步过滤

4.功能：过滤水中大于5微米的颗粒物

5.主要材质：聚丙烯

三、售后服务要求（提供承诺函）：

1.所投产品符合国家相关质量标准及采购人验收要求。

2.提供全年原厂7\*24小时技术支持

3.供应及时，响应迅速，不影响医院正常医疗秩序。

4.验收或使用过程中如发现存在质量问题，应及时派人到现场行进退换货处理，由此产生的一切责任与费用由投标人承担。

5.供货过程中如存在虚假、欺骗等行为，招标人有权对投标人处罚违约金。情节严重的招标人有权提前终止合同，甚至交政府相关部门处置。

6.如更换耗材后水机出现问题，原厂家判定是更换耗材导致损坏，需免费提供水机维修费用。

7.至少有三个厂家产品能满足要求，分别是：四川水思源环境科技有限公司，成都小思科技有限公司，优可净水科技集团（广东）有限公司等。

8.年使用量：1年。