磨砂板

1. 用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的专业训练。
2. 规格（cm）：104\*84\*83
3. 质量：60.0kg
4. 沙磨玻璃面积（cm）：97\*77
5. 磨砂玻璃厚度（cm）：0.8
6. 沙磨板角度调节范围 0-50度
7. 附件品种和件数 3个品种，各一件
8. 材质：木质、磨砂玻璃、不锈钢