椎间盘镜（侧路）手术系统配置单技术参数

**一、设备用途：**对软组织进行汽化、切割、消融、凝血、剥离和血管闭合等外科手术。

**二、技术要求：**

1、主机有消融凝血及消融定时两个功能；

2、皱缩、消融功率：≤30W，分1-4档可调，阻抗自动调节，脉冲波输出；

3、等离子体止血、消融温度40-60℃,等离子体镜下汽化、切割、温度40-70℃；

4、双极或多极设计，不用负极板；

5、配脚踏开关组件；

6、一次性等离子刀头，伸缩行程≥13mm，最大偏移≥7mm。

三、配置清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参考规格** | **单位** | **数量** |
| 1 | 椎间盘镜 | 插入部分最大外径：6.3mm，器械通道直径：3.7mm，工作长度：181mm，视向角30°，视场角80° | 支 | 1 |
| 2 | 窥镜消毒盒 | ≥长355mm\*宽119mm\*高57mm | 个 | 1 |
| 3 | 穿刺针 | 16G穿刺针：Ф1.6 × 200mm，带针芯 | 套 | 1 |
| 4 | 穿刺针 | 18G穿刺针：Ф1.2 ×160mm，带针芯 | 套 | 2 |
| 5 | 穿刺针 | 20G穿刺针：Ф0.9 × 310mm，带针芯 | 套 | 2 |
| 6 | 穿刺针 | 定位穿刺针套装：Ф3.2 × 190mm，针芯Ф2.4 mm（尖头、钝头），3件/套 | 套 | 2 |
| 7 | 骨钻 | 螺纹定位骨钻：Ф2.4 × 250mm | 支 | 1 |
| 8 | 导丝 | Ф0.8 × 400mm | 支 | 2 |
| 9 | 导丝 | Ф1.2 × 400mm | 支 | 2 |
| 10 | 扩张管 | 一级扩张导管：Ф3.2 × Ф1.5 × 235mm | 支 | 1 |
| 11 | 扩张管 | 二级扩张导管：Ф5.0 × Ф3.4 × 212mm | 支 | 1 |
| 12 | 扩张管 | 三级扩张导管：Ф6.4 × Ф5.2 × 190mm | 支 | 1 |
| 13 | 扩张管 | 四级扩张导管：Ф7.5 × Ф6.5 × 175mm | 支 | 1 |
| 14 | 扩张管 | 双通道扩张管：Ф6.4 × 210mm | 支 | 1 |
| 15 | 推杆 | 环锯去骨推杆Ф5.9×210mm | 支 | 1 |
| 16 | 推杆 | 环锯去骨推杆Ф3.2×280mm | 支 | 1 |
| 17 | 骨钻 | 5.0扩孔环锯：Ф5.0 × Ф3.4 × 225mm  | 支 | 1 |
| 18 | 骨钻 | 6.4扩孔环锯：Ф6.4 × Ф5.2 × 210mm  | 支 | 1 |
| 19 | 骨钻 | 7.5扩孔环锯：Ф7.5 × Ф6.5 × 200mm  | 支 | 1 |
| 20 | 骨钻 | 镜下环锯：Ф3.6 × Ф1.5 × 320mm | 支 | 1 |
| 21 | 钝头铰刀 | 4.6钝头螺纹骨钻：Ф4.6 × Ф3.4 × 220mm | 支 | 1 |
| 22 | 钝头铰刀 | 5.9钝头螺纹骨钻：Ф5.9 × Ф4.8 × 220mm | 支 | 1 |
| 23 | 钝头铰刀 | 7.5钝头螺纹骨钻：Ф7.5 × Ф6.5 × 210mm | 支 | 1 |
| 24 | 骨钻 | 170镜外可视环锯（粗齿）：Ф 7.5 × Ф6.5 × 170mm | 支 | 1 |
| 25 | 骨钻 | 170镜外可视环锯（细齿）：Ф 7.5 × Ф6.5 × 170mm | 支 | 1 |
| 26 | 骨钻手柄 | 通用骨钻手柄 | 个 | 1 |
| 27 | 骨钻保护管 | 150镜外环锯工作套管（短舌）：Ф 8.4 × Ф7.6 × 150mm | 支 | 1 |
| 28 | 骨钻保护管 | 150镜外环锯工作套管（长舌）：Ф 8.4 × Ф7.6 × 150mm | 支 | 1 |
| 29 | 工作套管 | 45° 斜口工作套管：Ф7.5 × Ф6.5 × 175mm | 支 | 1 |
| 30 | 工作套管 | 30° 斜口工作套管：Ф7.5 × Ф6.5 × 175mm  | 支 | 1 |
| 31 | 工作套管 | 弧形口工作套管：Ф7.5 × Ф6.5 × 175mm | 支 | 1 |
| 32 | 髓核钳 | 45° 髓核钳：Ф2.5mm，工作长度320mm | 把 | 1 |
| 33 | 髓核钳 | 平口髓核钳：Ф2.5mm，工作长度320mm  | 把 | 1 |
| 34 | 髓核钳 | 锯齿状髓核抓钳：Ф2.5mm，工作长度320mm  | 把 | 1 |
| 35 | 髓核钳 | 上翘型切断钳Ф2.5mm，工作长度320mm | 把 | 1 |
| 36 | 枪 钳 | 40°咬骨钳带手柄：Ф 3.5mm，工作长度360mm，钳杆可拆卸 | 把 | 1 |
| 37 | 解剖器 | 神经剥离子：Ф2.5mm，工作长度320mm  | 支 | 1 |
| 38 | 神经钩 | 神经拉钩：Ф2.5mm，工作长度320mm  | 支 | 1 |
| 39 | 解剖器 | 可弯曲神经探棒：Ф 2.5mm，工作长度300mm，伸缩头 | 支　 | 1　 |
| 40 | 助推器 | 带缓冲垫骨锤 | 个 | 1 |
| 41 | 器械盒 | 长：526mm、宽：256mm、高：150mm | 个 | 1 |
| 42 | 器械托盘 | 长：511mm、宽：239mm、高：40mm | 个 | 2 |