1.瓣膜材质为：猪心包，内裙边设计

2.支架材质为：镍钛合金

3.支架展开方式为：自膨胀

4.有辅助定位功能：有金标记点

5.导管远端有特别设计的TIP头：能够降低在血管中抽插时对血管造成的创伤。

6.瓣膜流入端有收口设计：对传导阻滞起到保护作用，瓣膜流出端2长1短不同高度T头，保障释放过程中的稳定性。

7.瓣膜植入直径为：17-29mm