数量1个。

产品由肱尺关节假体(包含肱骨部件、尺骨部件、锁定螺钉、滑动轴、限位帽和减震垫)和桡骨假体组配而成。与骨水泥配合使用，适用于肘关节置换。