1.神经刺激测试电极结构及组成：由电极体、固定锚、操纵杆、穿刺针、导丝组成。该组件与外部神经刺激器和连接电缆配合使用。

2.多电极测试电缆结构及组成：测试电缆接头、测试电缆、测试电缆翻盖、电极盒及滑锁。

数量4套。