**李逊微创肾镜参数**

1、新型斜目镜，视野角度：12度

2、椭圆形管鞘外径：8.5Fr/12Fr（2.83mm/4mm）

3、有效工作长度：250mm

4、有效使用工作通道>6Fr

5、环形持手设计

6、左右进出水通道开关设计7、两边进出水口同镜身成90度

8、两边进出水阀中心相距≤35mm

9、进出水阀必须可拆卸

10、内置防水减压装置，防止水向外喷漏

11、尾端器械通道有内置密封圈机构

12、喇叭口接头