附件1：需求参数

1.粉盒

|  |  |
| --- | --- |
| 适用机型 | 佳能iC MF264dwⅡ黑白激光打印机 |
| 打印页数 | ≥4000页（5%覆盖计算） |
| 连续打印量 | ≥30张 |
| 其他 | 支持单独更换，需与鼓组件配套 |

2.鼓组件

|  |  |
| --- | --- |
| 适用机型 | 佳能iC MF264dwⅡ黑白激光打印机 |
| 打印页数 | ≥20000页（5%覆盖计算） |
| 连续打印量 | ≥30张 |
| 其他 | 支持单独更换，需与粉盒配套 |