局域网远程工具系统参数要求：

0、远程工具需支持纯内网局域网环境运行，无需互联网支持

1、控制端账号体系

自定义添加、管理帐号，编辑帐号资料，控制账号登录权限；

自定义添加角色，给每个角色设置功能操作权限；

2、设备管理

支持查看并管理已部署的被控设备；

支持设备分组管理功能及设备数据导出；

支持管理员将设备授权给企业成员。

3、安全审计

支持查看远控日志，如远控日志、客户端日志、操作日志、文件传输日志；

6、安装包

支持创建 Windows 7、10、11被控安装包、Linux系统被控安装包，支持创建Windows 7、10、11被控安装包、Linux系统主控安装包，支持自安装运行程序后自动向服务端注册设备；

支持基础配置预设：开机启动、远控刷新验证码、静默运行、无痕运行、命令行静默安装等

7、远程功能

①支持屏幕白板和文本聊天功能，支持文件传送；

③支持通过电源唤醒和WOL唤醒进行远程开关机；

④支持局域网网远控，被控端无需安装任何软件驱动的情况下，就能够实现一方发起，一方接受；

⑤支持无痕运行软件，可设置隐藏客户端界面、桌面图标、系统托盘、软件卸载入口；

8、支持至少10个远程控制并发，30个主控端授权，3000个被控端授权，授权有效期为三年，可根据实际使用情况扩容。

9、支持被控端多屏切换，画面自动缩放